附件：

功能参数清单

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **功能清单** |
| **功能点** | **功能详述** |
| 1 | 兼容互联 | 多终端跨平台：Android、iOS、Windows、Mac、web浏览器等都可以互通；传统MUC及硬件设备主要支持：Polycom、Cisco、华为等知名厂商产品。 |
| 2 | 多方视频实时互动 | 视频分辨率：1080P、720P、360P等多种分辨率参会；音视频编解码支持：AAC-LD、G.711、G.719、G.722、G.729、H.261、H.263、H.264、VP8、VP9、L16、Microsoft RTV、Opus、多方音视频实时|RED、RFC、RTX、SILK、Siren14、Siren7、ULPFEC、x-ulpfecuc；互动|音视频延迟：<=200ms，用户无感知； |
| 3 | 双流 | 双视频流传输是指同时传输两路动态视频到各分会场：双流是指分会场能够将本会场的两路视频同时传输到MCU上，McU能够将两路视频同时传输到各分会场。通过MCU可以将任意会议终端第二路视频传输到其他会场。双流支持PC电脑桌面、图片、PDF文件、电子白板、动态画面、辅助摄像头的视频，最大支持1080P双流传输。 |
| 4 | 会控功能 | 邀请入会：在会议过程中，支持SIP、H.323、Lync/Skype邀请其他人参加会议当中，并支持RTMP的方式，经会议直播传输到其他平台。挂断参会者：支持挂断全部和单独挂断某个参会者；静音：可以将所有访客一键操作全部静音，或者静音某一个参会者；锁定会议室：将会议室锁定，锁定后，新加入访客身份的用户，不能进入会议室，主持人及会控可以同意和拒绝新加入的参会者；解除锁定后，所有等待的参会者都会进入会议室中；显示昵称：开启后，主屏幕上将会显示参会者的参会时设置的昵称；界面布局：支持1主屏、4分屏、1+7、1+21、2+21的界面布局；主屏模式：主要设置当前主屏显示哪位参会者，默认是自动，即语音激励模式，谁说话主屏幕显示谁，固定模式是，将选择后的参会者永久显示在主屏幕上；录制：将当前会议实时进行录制，存储到云上，可提供客户下载，视频源录制；直播，开始直播后，后台自动编醒码，形成多种分辨率，支持源视频、高清、标清直播。 |
| 5 | 即时消息 | 支持会议过程中实时文字消息发送即时消息支持聊天记录的保存 |
| 6 | 参会者列表 | 可查看目前所有参展的呢称信息，并支持快速检索功能 |
| 7 | 举手 | 参会者列表|可查看目前所有参展的昵称信息，并支持快速检索功能支持举手功能，并可在参会者列表中置顶当前举手人的参举手会者 |
| 8 | 状态统计 | 支持查看当前参会者的状态信息，可实时监控当前网络状况，丢包情况视频参数：发送和接收的数据包、丢包数、总丢包率、当前丢包率、比特率、分辨率、编解码；音频参数：送和接收的数据包、丢包数、总丢包率、当前丢包率、比特率、编解码。 |
| 9 | 呼叫宽带 | 最大呼叫带宽：4096kbps自动调整分辨率：根据当前网络状况，当丢包比较严重时会自动降低分辨率，保证会议的音视频效果。 |
| 10 | 全球云部署 | 全球多点部署，实现就近原则分配参会接入节点，节点之前直连主干道光纤通信，保证视频会议效果。 |
| 11 | 管理后台定制 | 浏览器中显示的标题可以自定义域名支持自定义（域名需备案）登录页的背景图和logo可替换进入后台后的logo品牌支持替换浏览器中的ico 图标支持替换 |
| 12 | Web浏览器参会端定制化 | 浏览器中显示的标题可以自定义域名支持自定义（域名需备案，提供ssl证书）登录页的背景图和logo可替换进入后会议室后的logo支持替换浏览器中的ico图标支持替换 |
| 13 |  移动端定制化 | 应用名称应用图标启动页面应用中的背景图片应用中的logo替换用户协议版本所有信息 |
| 14 | Pc客户端定制化 | 安装过程图片替换安装过程中的协议应用名称PC客户端定制化桌面/任务栏/快速启动栏等图标（Windows/Mac）开发者名称背景图替换Logo替换开机 |
| 15 | 企视端门户定制化 | 15秒视频动画可替换门户首页logo替换门户首而糙块标题、副标题、内空、图片自定义。门户首页模块的顺序可调整；支持客户自己上传APK应用作为模块展示在门户； |
| 16 | 会议主题定制化 | 等待参会者界面背景替换输入密码界面背景替换等待主持人界面背景替换会议主题定制化提示语音替换视频会议中是否启用水印和替换录制\直播\锁定会议时会议中的图片和文字提示的替换 |