|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **附表一** |  |  |
|  | 模块 | 参数要求 |
| 基础参数 | CPU | ARM双核及以上 |
| RAM | 1GB及以上 |
| ROM | 16GB及以上 |
| 存储扩展 | 可扩展存储，形式不限。 |
| 网络 | 支持2.4G和5GWIFI、有线网络及蓝牙 |
| 交互方式 | 支持语音、触屏交互 |
| 语音系统 | 支持环形5个麦克风阵列，360度环场拾音，具备回音消除，降噪功能。配备立体声双喇叭 |
| 视觉系统 | 摄像头支持人脸识别，200万像素及以上。 |
| 触摸屏 | 10英寸以上，高清分辨率多点触摸屏 |
| 底盘 | 轮式差动方式，支持360℃转向 |
| 电池续航 | 充电时间少于5小时，工作时间大于8小时。支持电池过充保护。（建议支持低电量自动回到充电桩充电） |
| 导航壁障 | 即时定位建图,提供厘米级别的定位和地图建模，实现医院路径导航，高精度动态壁障，自主寻址避开障碍物，实现全局定位 |
| 功能参数 | 1． 国际部楼层位置介绍（有实景显示），及到本部路线图。 2． 国际部专家出诊专家介绍，本部出诊专家介绍。 3． 国际部各个部门位置介绍；例如：挂号室在那里、抽血室在哪里、专家诊室等 4． 药材的说明功效介绍。 5． 健康宣教，例如：高血压、糖尿病等慢性病的宣教。 | |
|
|
|
|